콘크리트 펌프카 작업계획서

※ 본 서식은 안전관리 업무를 돕기 위한 참고자료로, 현장 상황에 맞게 수정하여 사용(법적 구속력 없음)

차량계 건설기계 -

작 성 일	년 월 일
협 의 일	년 월 일

도급인 : ○○건설(주)	담당자	검토	결재
	담당자	관리감독자	사업주
수급인 : (주)○○토건	검토자	수급인 사업주 (인)
	작성자	수급인 담당자 (인)

1. 작업개요

작업명	2BL A동 콘크리트 타설		작업기간	‘00.00.00. ~ ’00.00.00.
작업장소	2BL A동앞 ~ 현장사무실 앞
작업업체/인원	업체명	○○토건	인원	00명

2. 운전원, 유도자 및 작업지휘자 현황

운전원	성 명	김○○	면 허	대형면허
	소 속	○○건기	연락처	010-0000-0000
	교육이수	□특별교육 □기초안전보건교육 □기타( )
유도자	성 명	송○○	신호방법	□수신호 □무선 □기타( )
	소 속	○○토목	연락처	010-0000-0000
	교육이수	□특별교육 □기초안전보건교육 □기타( )
작업지휘자	성 명		소 속
	직 책		연락처

3. 기계·장비 제원 [건설기계 등록증  □ 유  □ 무]

장비명(모델명)		콘크리트펌프(CAT-000)	제조사		00 건설기계
등록번호		부산 02가 ○○○○	제작연도		00.00.00.
보험 여부		□ 가입( 보험) □ 미가입	보험 유효기간		00.00.00. 까지
정기검사일		00.00.00.	최대 수송 거리	수평	00 m
검사 유효기간		00.00.00. 까지		수직	00 m
붐	형식		펌프	구동방식	00 km/h
	수송관지름	00 mm		지름x행정	00 mm
	최대지상고	00 mm		실린더수	00 개
토출량		00 ㎥/hr	호퍼용량		00 ㎥
수송가능슬럼프		00 mm	물탱크용량		00 ℓ

[첨부서류] 건설기계 등록·검사증, 운전원 자격·면허 사본, 제조·임대사 사용설명서, 작업반경도(높이별 작업반경), 기계 대여사항 기록부, 건설기계 수리·보수·점검이력 등

4. 기계·장비 개요 및 점검사항

작업장치	□붐 □배관 □호스가이드 □호퍼 □펌프 □기타( )
작업설명서	□유 □무(조치 : ) □특이사항( )
작동상태	브레이크/ 클러치/ 붐/펌프/선회부	□정상 □비정상(조치 : )
방호장치	좌석안전띠	□정상 □비정상(조치 : )
	후사경, 후미등, 후진경보장치	□정상 □비정상(조치 : )
	후방영상표시장치(후방카메라 등)	□정상 □비정상(조치 : )
	아웃트리거	□정상 □비정상(조치 : )
	비상정지장치	□정상 □비정상(조치 : )

5. 작업장소의 지형·지반 상태 등 사전 조사내용

작업장소의 지형ㆍ지반 상태	작업장소 지형 및 지반 상태	□지반종류( 모래/일반 흙/연암/경암 등 ) □경사( 1 : 1 ) □견고 □연약 □동결 □특이사항( )
	지하수위 등 함수 상태	□양호 □불량(조치: )
	필요 지내력 / 작업장소 지내력	/
	지반 보강방법	□철판설치 □지반개량 □양질토사 □성토 □기타( )
주변 작업ㆍ이동 및 지장물 간섭	작업반경 내 출입금지 조치	□유도자 □접근방지 로프 □칼라콘 □기타( )
	주변 가공전선 접촉가능 여부	□있음(조치 : ) □없음
	주변 지장물 간섭 여부	□있음(조치 : ) □없음

6. 재해유형별 안전조치 * 필요에 따라 현장에 맞게 수정 또는 추가

위험	발생형태	재해유형	안전조치
선단 호스	맞음	요동치는 호스에 근로자 맞음	▴ 건설기계 등록증(검사이력) 확인 ▴ 작업 전 선단호스 연결상태 확인
	떨어짐	호스를 잡고 있던 근로자가 단부에서 떨어짐	▴ 추락위험장소 안전조치 철저 (안전난간, 추락방호망, 안전대)
붐대 파손	맞음	파손되어 떨어진 붐대에 맞음	▴ 건설기계 등록증(검사이력) 확인 ▴ 최대경사각, 콘크리트 압송압력 등 제조사 설명서에 따른 안전기준 준수
펌프카 넘어짐	깔림	아웃트리거 파단으로 넘어지는 펌프카(또는 붐대)에 깔림	▴ 건설기계 등록증(검사이력) 확인 ▴ 제조사 매뉴얼에 따라 아웃트리거 설치방법 준수
		지반 침하로 넘어지는 펌프카 (또는 붐대)에 깔림	▴ 작업장소 지형·지반상태 사전 확인 ▴ 연약지반에는 차량 하부 철판 보강

7-0. 운행경로 및 작업방법 * 필요에 따라 현장에 맞게 수정 또는 여러 장 작성

운행경로 및 작업계획 도면

⊙

⊙

★

범 례
표시	내 용
▣	장비
▦	타설구간
⊙	유도자
★	작업지휘자

작업내용(순서)

위험요인

제거대책

1

콘크리트펌프카 반입, 이동

진입하는 기계·장비에 작업자 부딪힘

유도자 배치 또는 관계 근로자 외 출입금지 조치

2

아웃트리거 설치, 지반보강 등

콘크리트펌프카 넘어짐, 지반 침하

지반상태 조사 후 철판설치 등 보강,
자재 등을 사전에 정리하여 장소 확보

3

콘크리트믹서
트럭 반입, 이동

진입 및 후진으로 위치 조정 중인 기계·장비 작업자 부딪힘

유도자 배치 또는 관계 근로자 외 출입금지 조치, 작업장소 확보

4

호퍼, 배관 연결

콘크리트 믹서트럭과 펌프카 부딪힘, 작업자 끼임

유도자 배치 또는 관계 근로자 외 출입 금지, 호스·배관 연결부 체결상태 확인

5

펌프 가동

펌프 등 설비 오작동 및 수리 중 작업자 끼임, 진동기 누전으로 감전

작업 전 점검, 이상 발견 시 안전블럭 사용 후 보수 및 접지, 누전차단기 설치

6

콘크리트 타설

타설 중 호퍼가 떨어져 맞음, 펌프카 위에서 작업자 떨어짐

작업 전 점검 후 이상 유무 발견 시 보수, 승차석 외 탑승 금지

7

붐, 호스 조정

요동치는 호스에 맞고 작업자 추락,

붐 조정 중 고압선에 접촉되어 감전

작업발판의 끝 등 단부에 안전난간 설치,

주변 고압선에 방호관 설치, 이격거리 유지

콘크리트 펌프카 작업안전 점검표<앞면>

점 검 자	관리감독자, 작업지휘자 등
점 검 일	년 월 일

구분	점검 항목	적정	부적정	안전조치
운전자 자격	1. 콘크리트펌프카 운전자의 적정 자격*을 확인한다. * 자동차운전면허증(1종 대형)	□	□
기계 검사	2. 법정* 필수 검사를 받았는지 확인한다. * 「건설기계관리법」 제13조 등	□	□
운전 시작 전 조치	3. 작업장소의 지형 및 지반상태를 확인하고, 펌프카가 넘어질 우려가 없도록 조치한다. * 가급적 견고한 지반에 설치하고, 연약한 지반에는 철판 설치 등의 방법으로 보강	□	□
	4. 펌프카의 종류 및 성능, 운행경로 및 작업방법을 고려한 작업계획을 수립한다.	□	□
	5. 붐대, 펌프, 배관, 호스, 호퍼 등 작업장치의 정상 작동 여부 및 결함 유무를 점검한다. * 유압장치·실린더는 누유, 압력 등 이상 유무 * 호퍼 덮개 설치 및 파손 여부	□	□	호퍼덮개 누락 으로 신규 설치
	6. 아웃트리거 등 방호장치 및 전조등, 후방영상장치, 후사경, 브레이크의 이상 유무를 점검한다.	□	□	후방카메라 고장 으로 교체 필요
작업 중 조치
	7. 작업장소에 작업자의 출입을 통제하거나, 유도자를 배치하여 작업자가 부딪히지 않도록 유도한다.	□	□
	8. 작업 중 펌프 압력, 높이 및 각도 등은 펌프카 제원에 따른 사용기준을 준수한다.	□	□	타설높이 부족, 펌프카 교체
	9. 붐대가 주변 건축물, 전선 등에 접촉하지 않도록 충분한 이격 거리를 둔다.	□	□
	10. 승차석 외에는 탑승하지 말고, 부득이 올라가는 경우 안전대 착용 등 추락방지 조치를 한다.	□	□
	11. 붐대로 중량물을 운반하는 등 임의의 방법으로 사용하지 말고, 주된 용도로만 사용한다.	□	□
콘크리트 타설작업	12. 타설 중 호스의 요동 등에 의해 작업자가 추락 하지 않도록 안전난간 등을 설치한다.	□	□	비계 단부에 안전난간 설치
	13. 시방서, 작업계획서에 따른 타설방법, 순서를 준수하여 편심이 발생하지 않도록 타설한다.	□	□
수리 등 점검 시	14. 붐, 차체가 갑자기 내려오지 않도록 안전지지대 및 블록을 사용한다.	□	□

콘크리트 펌프카 작업안전 점검표<뒷면>

[감전 예방]

□ 절연 방호구 설치

□ 별도 감시인 배치

□ 이격거리 확보

□ 이설

[감전 예방]

□ 절연 방호구 설치

□ 별도 감시인 배치

□ 이격거리 확보

□ 이설

[작업장치]

□ 붐대, 연결부 균열·변형

□ 배관 내구성, 절곡부 손상

□ 호스(가이드) 상태

□ 호퍼 변형, 덮개 등

[방호장치]

□ 비상정지장치

□ 아웃트리거

□ 후진경보장치

[전도방지]

□ 견고한 지반에 설치(연약지반 보강)

□ 아웃트리거 전개

□ 아웃트리거 하부 철판 보강

[구동부]

□ 주요구조부(선회장치, 유압장치)

□ 조종·제동장치(브레이크, 클러치 등)

[충돌방지]

□ 작업반경 내 출입금지

□ 유도자 배치

[전도방지]

□ 견고한 지반에 설치(연약지반 보강)

□ 아웃트리거 전개

□ 아웃트리거 하부 철판 보강

붙임		약식 콘크리트펌프카 작업계획서 예시 - 50억 미만 소규모 현장용 -

콘크리트 펌프카 작업계획서 - 차량계 건설기계 -			검토자	사 업 주 (인)
			작성자	관리감독자 (인)
작업명(장소)	00도로 건설공사 제1공구		작업기간	‘00.00.00. ~ ’00.00.00.
작업업체/작업자	업체명	○○토건	작업자	홍길동, 아무개 등 00명
운전원	성명	○○○ (자격·면허 별첨)	연락처	010-0000-0000
유도자	성명	○○○ (교육 이수증 별첨)	연락처	010-0000-0000
사전조사 내용	[별첨] 작업장소 지형 및 지반 상태에 관한 조사서(지질조사서 등)
기계·장비 제원	[별첨] 건설기계/차량 등록·검사증, 기계 대여사항 기록부, 점검 이력 등

구분	점검 항목	적정	부적정	안전조치
운전자 자격	1. 콘크리트펌프카 운전자의 적정 자격*을 확인한다. * 자동차운전면허증(1종 대형)	□	□
기계 검사	2. 법정* 필수 검사를 받았는지 확인한다. * 「건설기계관리법」 제13조 등	□	□
운전 시작 전 조치	3. 작업장소의 지형 및 지반상태를 확인하고, 펌프카가 넘어질 우려가 없도록 조치한다. * 견고한 지반에 설치 또는 철판 설치 등으로 보강	□	□
	4. 펌프카의 종류 및 성능, 운행경로 및 작업방법을 고려한 작업계획을 수립한다.	□	□
	5. 붐대, 펌프, 배관, 호스, 호퍼 등 작업장치의 정상 작동 여부 및 결함 유무를 점검한다.	□	□	호퍼덮개 누락 으로 신규 설치
	6. 아웃트리거 등 방호장치 및 전조등, 후방영상장치, 후사경, 브레이크의 이상 유무를 점검한다.	□	□	후방카메라 고장 으로 교체 필요
작업 중 조치	7. 작업장소에 작업자의 출입을 통제하거나, 유도자를 배치하여 작업자가 부딪히지 않도록 유도한다.	□	□
	8. 작업 중 펌프 압력, 높이 및 각도 등은 펌프카 제원에 따른 사용기준을 준수한다.	□	□	타설높이 부족, 펌프카 교체
	9. 붐대가 주변 건축물, 전선 등에 접촉하지 않도록 충분한 이격 거리를 둔다.	□	□
	10. 승차석 외에는 탑승하지 말고, 부득이 올라가는 경우 안전대 착용 등 추락방지 조치를 한다.	□	□
	11. 붐대로 중량물을 운반하는 등 임의의 방법으로 사용하지 말고, 주된 용도로만 사용한다.	□	□
콘크리트 타설작업	12. 타설 중 호스의 요동 등에 의해 작업자가 추락 하지 않도록 안전난간 등을 설치한다.	□	□	비계 단부에 안전난간 설치
	13. 시방서, 작업계획서에 따른 타설방법, 순서를 준수하여 편심이 발생하지 않도록 타설한다.	□	□
수리 등 점검 시	14. 붐, 차체가 갑자기 내려오지 않도록 안전지지대 및 블록을 사용한다.	□	□

□ 운행경로 및 작업방법 * 필요에 따라 현장에 맞게 수정 또는 여러 장 작성

운행경로 및 작업계획 도면

⊙

⊙

★

범 례
표시	내 용
▣	장비
▦	타설구간
⊙	유도자
★	작업지휘자

작업내용(순서)

위험요인

제거대책

1

콘크리트펌프카 반입, 이동

진입하는 기계·장비에 작업자 부딪힘

유도자 배치 또는 관계 근로자 외 출입금지 조치

2

아웃트리거 설치, 지반보강 등

콘크리트펌프카 넘어짐, 지반 침하

지반상태 조사 후 철판설치 등 보강,
자재 등을 사전에 정리하여 장소 확보

3

콘크리트믹서
트럭 반입, 이동

진입 및 후진으로 위치 조정 중인 기계·장비 작업자 부딪힘

유도자 배치 또는 관계 근로자 외 출입금지 조치, 작업장소 확보

4

호퍼, 배관 연결

콘크리트 믹서트럭과 펌프카 부딪힘, 작업자 끼임

유도자 배치 또는 관계 근로자 외 출입 금지, 호스·배관 연결부 체결상태 확인

5

펌프 가동

펌프 등 설비 오작동 및 수리 중 작업자 끼임, 진동기 누전으로 감전

작업 전 점검, 이상 발견 시 안전블럭 사용 후 보수 및 접지, 누전차단기 설치

6

콘크리트 타설

타설 중 호퍼가 떨어져 맞음, 펌프카 위에서 작업자 떨어짐

작업 전 점검 후 이상 유무 발견 시 보수, 승차석 외 탑승 금지

7

붐, 호스 조정

요동치는 호스에 맞고 작업자 추락,

붐 조정 중 고압선에 접촉되어 감전

작업발판의 끝 등 단부에 안전난간 설치,

주변 고압선에 방호관 설치, 이격거리 유지