콘크리트 믹서 트럭 작업계획서

차량계 건설기계 -

작 성 일	년 월 일
협 의 일	년 월 일

도급인 : ○○건설(주)	담당자	검토	결재
	담당자	관리감독자	사업주
수급인 : (주)○○토건	검토자	수급인 사업주 (인)
	작성자	수급인 담당자 (인)

1. 작업개요

작업명	2BL A동 콘크리트 타설		작업기간	‘00.00.00. ~ ’00.00.00.
작업장소	2BL A동앞 ~ 현장사무실 앞
작업업체/인원	업체명	○○토건	인원	00명

2. 운전원, 유도자 및 작업지휘자 현황

운전원	성 명	김○○	면 허	대형면허
	소 속	○○건기	연락처	010-0000-0000
	교육이수	□특별교육 □기초안전보건교육 □기타( )
유도자	성 명	송○○	신호방법	□수신호 □무선 □기타( )
	소 속	○○토목	연락처	010-0000-0000
	교육이수	□특별교육 □기초안전보건교육 □기타( )
작업지휘자	성 명	박○○	소 속	○○건설
	직 책		연락처	010-0000-0000

3. 기계·장비 제원 [건설기계/차량 등록증  □ 유  □ 무]

장비명(모델명)	00 트럭 (AB000-CDE0-EFGHI)	제조사(제조일)		00 기계(00.00.00)
등록번호	경기 06소 ○○○○	검사 유효기간		00.00.00. 까지
보험 여부	□ 가입( 보험) □ 미가입	보험 유효기간		00.00.00. 까지
차량총중량	00 ton	제한속도		00 km/h
등판능력*	00 도(부하)	최고속도		00 km/h
드럼 적재용량	00 m3	타설	타설속도	00 m3/s
분당 회전수	00 회/m		1회 타설량	00 m3

* 등판능력 : 최대적재중량 상태의 트럭이 경사면을 올라갈 수 있는 능력(경사지면 최대경사각으로 표시)

[첨부 서류] 건설기계 등록·검사증, 운전원 자격·면허 사본, 제조·임대사 사용설명서, 기계 대여
사항 기록부, 건설기계 수리·보수·점검이력 등

※ 본 서식은 안전관리 업무를 돕기 위한 참고자료로, 현장 상황에 맞게 수정하여 사용(법적 구속력 없음)

4. 기계·장비 개요 및 점검사항

차량 종류	□콘크리트 믹서 트럭
작동상태	브레이크/클러치/유압장치/드럼	□정상 □비정상(조치 : )
방호장치	좌석안전띠	□정상 □비정상(조치 : )
	후사경 / 후방영상표시장치 / 스토퍼	□정상 □비정상(조치 : )
	전조등 / 후미등 / 후진경보장치	□정상 □비정상(조치 : )
	안전블록 / 안전지주 / 쐐기	□정상 □비정상(조치 : )
	슈트 잠금장치 / 유압·제동·조종장치	□정상 □비정상(조치 : )
	적재함 고정철물 / 발판 / 사다리	□정상 □비정상(조치 : )

5. 작업장소의 지형·지반 상태 등 사전 조사내용

작업장소의 지형ㆍ지반 상태	작업장소 지형 및 지반 상태	□지반종류( 모래/일반 흙/연암/경암 등 ) □경사( 1 : 1 ) □견고 □연약 □동결 □특이사항( )
	지하수위 등 함수 상태	□양호 □불량(조치: )
	필요 지내력 / 작업장소 지내력	/
	지반 보강방법	□철판설치 □지반개량 □양질토사 □성토 □기타( )
주변 작업ㆍ이동 및 지장물 간섭	작업반경 내 출입금지 조치	□유도자 □접근방지 로프 □칼라콘 □기타( )
	도로, 경사면 단부 추락위험	□있음(조치 : ) □없음
	주변 지장물 간섭 여부	□있음(조치 : ) □없음

6. 재해유형별 안전조치 * 필요에 따라 현장에 맞게 수정 또는 추가

위험	발생형태	재해유형	안전조치
트럭 이동	부딪힘	▴ 후진하는 트럭에 작업자 부딪힘 ▴ 슈트를 이용한 직접 타설 중 트럭의 전ㆍ후진 시 부딪힘 ▴ 경사면에 주차한 트럭이 갑자기 움직이면서 운전원 깔림	▴작업 전 후방카메라, 후사경 확인 ▴작업구간 출입금지 및 유도자 배치 ▴스토퍼 설치를 통한 충돌 방지 ▴주정차 시 시동 및 브레이크 확인 ▴경사면 주정차 시 고임목 등 사용
	깔림	운행 중인 트럭이 갓길 경사면 아래로 굴러떨어져 운전원 깔림	▴도로 폭 유지, 다이크 설치 등 지반보강 ▴좌석안전띠 착용
타설 작업	맞음	타설 중 떨어지는 콘크리트 등에 하부 작업자 맞음	▴차량 제원을 준수하여 콘크리트 타설 ▴타설 중 보호구 착용
	떨어짐	▴구체 방수제 투입 전 승강사다리 이동 중 실족으로 추락 ▴드럼, 호퍼 위에서 작업 중이던 작업자 떨어짐	▴구체 방수제를 레미콘 제조사에서 투입 ▴불가피하게 드럼, 호퍼 위에서 작업할 경우, 안전대 체결 등 추락방지 조치
	끼임	콘크리트 믹서 트럭 슈트 해체 시 모서리에 손가락을 베이거나 끼임	▴슈트 해체 시 보호장갑을 착용 후 작업 실시 ▴슈트 연결ㆍ해체부 안전블럭 설치

7-0. 콘크리트 믹서 트럭 운행경로 및 작업방법 * 필요에 따라 현장에 맞게 수정 또는 여러 장 작성

운행경로 및 작업계획 도면

범 례
표시	내 용
	장비
▦	타설구간
	유도자 (신호수)
	작업지휘자
⇨	운행경로

작업내용(순서)

위험요인

제거대책

1

현장 진입

근로자 및 차량간 진입로 미구획으로 충돌

근로자 및 차량간 진입로 구획

2

현장 내 운행경로 이동

굴착단부 및 경사지에서 도로 지반 붕괴로 차량 전복

운행경로 지반상태 조사 후 보강,

필요시 가드레일 설치

3

콘크리트 믹서
트럭 반입, 이동

진입 및 후진으로 위치 조정 중인 기계·장비 작업자 부딪힘

유도자 배치 또는 관계 근로자 외 출입금지 조치, 작업장소 확보

4

콘크리트 믹서 슈트 연결

콘크리트 믹서 트럭과

펌프카 호퍼 충돌

콘크리트 믹서 트럭 바퀴 고임대(스토퍼) 등 정지 또는 바퀴 밀림 방지 조치

5

구체방수제 투입

구체 방수제 투입을 위한 승강사다리 이동 중 실족으로 추락

구체 방수제 등 혼화제를 레미콘 제조사에서 투입, 운전원 추락방지대 등 보호구 착용조치

6

슈트를 통한 직접 타설

전ㆍ후진 시 사각지대로 콘크리트 믹서 트럭에 작업 중 근로자 부딪힘

유도자 배치 또는 관계 근로자 외 출입금지 조치, 작업장소 확보

7

슈트 해체

콘크리트 믹서 트럭 슈트 해체 시 모서리에 손가락을 베이거나 끼임

슈트 해체 시 보호장갑을 착용 후 작업 실시, 슈트 연결ㆍ해체부 안전블럭 설치

콘크리트 믹서 트럭 작업안전 점검표<앞면>

점 검 자	관리감독자, 작업지휘자 등
점 검 일	년 월 일

구분	점검 항목	적정	부적정	안전조치
운전자 자격	1. 운전자의 적정 자격*여부를 확인한다. * 건설기계 조종사면허, 1종 대형면허	□	□
기계 검사	2. 법정 필수 검사를 받았는지 확인한다. * 「자동차관리법」 제43조 등 * 「건설기계관리법」 제13조 등	□	□
작업 전 조치	3. 운행경로 및 작업방법 등을 고려한 작업계획을 수립하고 작업지휘자를 지정한다.	□	□
	4. 타설 장소, 운행경로의 지형 및 지반 상태를 확인하고 트럭이 넘어지지 않도록 조치한다.	□	□
	5. 가설도로는 무너지지 않도록 견고하게하고, 차량이 굴러떨어지지 않도록 도로 폭을 확보한다.	□	□	가설도로 측면 가드레일 설치
	6. 제동장치ㆍ조종장치, 슈트잠금장치ㆍ유압장치의 기능 및 바퀴의 이상 유무를 점검한다.	□	□
	7. 후진 경보장치, 후방카메라 등의 정상 작동 여부를 확인한다.	□	□
운행 및 작업 중 조치	8. 운행경로에 작업자의 출입을 통제하거나 유도자를 배치하여 작업자가 부딪히지 않도록 한다.	□	□
	9. 차량 상부 작업 시 개인보호구 착용 및 추락 방지 조치를 한다.	□	□
	10. 콘크리트 배출 시 규정 속도를 준수하고, 드럼방향 변경 시 차량을 정지 후 진행한다.	□	□
	11. 현장 내 제한속도를 표시하고 준수토록 한다.	□	□	제한속도 표지 (20km/h) 부착
	12. 운전자는 안전벨트를 착용한다.	□	□
수리 등 점검 시	13. 주정차 시 브레이크를 체결하고, 시동키를 분리하며, 경사면에는 고임대을 설치한다.	□	□	고임대 추가 구비, 현장 비치
	14. 수리·점검⸱세척 시 미끄러짐을 방지하고 드럼의 롤러부에 쐐기 등을 설치하여 드럼 회전을 방지한다.	□	□

콘크리트 믹서 트럭 작업안전 점검표<뒷면>

[운행 전 점검 및 주의사항]

□ 원동기 및 각종 오일   □ 제동ㆍ주차장치   □ 슈트 잠금장치     □ 발판 상태

[충돌방지]

□ 운행경로 내 출입금지

□ 유도자 배치

[추락방지]

□ 승강사다리 점검

□ 안전보호구 착용 철저

[운전자]

□ 안전벨트 착용

□ 제한속도 준수

[후방확인]

□ 후진 경보장치

□ 후방카메라

[운전자 시야 확보]

유리 청결 상태 □

후사경 □

□ 스토퍼

[운전자 시야 확보]

유리 청결 상태 □

후사경 □

스토퍼

[전도방지]

□ 지반 침하 방지

□ 도로 폭 유지

[주정차 시 조치]

□ 브레이크 체결

□ 시동키 분리

□ 고임대 설치

서식 14		약식 콘크리트 믹서 트럭 작업계획서 예시 - 50억 미만 소규모 현장용 -

콘크리트 믹서 트럭 작업계획서 - 차량계 건설기계 -			검토자	사 업 주 (인)
			작성자	관리감독자 (인)
작업명(장소)	2BL A동 콘크리트 타설		작업기간	‘00.00.00. ~ ’00.00.00.
작업업체/작업자	업체명	○○토건	작업자	홍길동, 아무개 등 00명
운전원	성명	○○○ (자격·면허 별첨)	연락처	010-0000-0000
유도자	성명	○○○ (교육 이수증 별첨)	연락처	010-0000-0000
사전조사 내용	[별첨] 작업장소 지형 및 지반 상태에 관한 조사서(지질조사서 등)
기계·장비 제원	[별첨] 건설기계/차량 등록·검사증, 기계 대여사항 기록부, 점검 이력 등

구분	점검 항목	적정	부적정	안전조치
운전자 자격	1. 운전자의 적정 자격*여부를 확인한다. * 건설기계 조종사면허, 1종 대형면허	□	□
기계 검사	2. 법정 필수 검사를 받았는지 확인한다. * 「자동차관리법」 제43조 등 * 「건설기계관리법」 제13조 등	□	□
작업 전 조치	3. 운행경로 및 작업방법 등을 고려한 작업계획을 수립하고 작업지휘자를 지정한다.	□	□
	4. 타설 장소, 운행경로의 지형 및 지반 상태를 확인하고 트럭이 넘어지지 않도록 조치한다.	□	□
	5. 가설도로는 무너지지 않도록 견고하게 설치,차량이 굴러떨어지지 않도록 도로 폭을 확보	□	□	가설도로 측면 가드레일 설치
	6. 제동장치ㆍ조종장치, 슈트잠금장치ㆍ유압장치의 기능 및 바퀴의 이상 유무를 점검한다.	□	□
	7. 후진 경보장치, 후방카메라 등의 정상 작동 여부를 확인한다.	□	□
운행 및 작업 중 조치	8. 운행경로에 작업자의 출입을 통제하거나 유도자를 배치하여 작업자가 부딪히지 않도록 한다.	□	□
	9. 차량 상부 작업 시 개인보호구 착용 및 추락 방지 조치를 한다.	□	□
	11. 현장 내 제한속도를 표시하고 준수토록 한다.	□	□	제한속도 표지 (20km/h) 부착
	12. 운전자는 안전벨트를 착용한다.	□	□
수리 등 점검 시	13. 주정차 시 브레이크를 체결하고, 시동키를 분리하며, 경사면에는 고임대을 설치한다.	□	□	고임대 추가 구비, 현장 비치
	14. 수리·점검⸱세척 시 미끄러짐을 방지, 드럼의 롤러부에 쐐기 등을 설치하여 드럼 회전을 방지.	□	□

□ 운행경로 및 작업방법 * 필요에 따라 현장에 맞게 수정 또는 여러 장 작성

운행경로 및 작업계획 도면

범 례
표시	내 용
	장비
▦	타설구간
	유도자 (신호수)
	작업지휘자
⇨	운행경로

작업내용(순서)

위험요인

제거대책

1

현장 진입

근로자 및 차량간 진입로 미구획으로 충돌

근로자 및 차량간 진입로 구획

2

현장 내 운행경로 이동

굴착단부 및 경사지에서 도로 지반 붕괴로 차량 전복

운행경로 지반상태 조사 후 보강,

필요시 가드레일 설치

3

콘크리트 믹서
트럭 반입, 이동

진입 및 후진으로 위치 조정 중인 기계·장비 작업자 부딪힘

유도자 배치 또는 관계 근로자 외 출입금지 조치, 작업장소 확보

4

콘크리트 믹서 슈트 연결

콘크리트 믹서 트럭과

펌프카 호퍼 충돌

콘크리트 믹서 트럭 바퀴 고임대(스토퍼) 등 정지 또는 바퀴 밀림 방지 조치

5

구체 방수제 투입

구체 방수제 투입을 위한 승강사다리 이동 중 실족으로 추락

구체 방수제 등 혼화제를 레미콘 제조사에서 투입, 운전원 추락방지대 등 보호구 착용조치

6

슈트를 통한 직접 타설

전ㆍ후진 시 사각지대로 콘크리트 믹서 트럭에 작업 중 근로자 부딪힘

유도자 배치 또는 관계 근로자 외 출입금지 조치, 작업장소 확보

7

슈트 해체

콘크리트 믹서 트럭 슈트 해체 시 모서리에 손가락을 베이거나 끼임

슈트 해체 시 보호장갑을 착용 후 작업 실시, 슈트 연결ㆍ해체부 안전블럭 설치