로더 작업계획서

※ 본 서식은 안전관리 업무를 돕기 위한 참고자료로, 현장 상황에 맞게 수정하여 사용(법적 구속력 없음)

차량계 건설기계 / 중량물 취급작업 -

작 성 일	년 월 일
협 의 일	년 월 일

도급인 : ○○건설(주)	담당자	검토	결재
	담당자	관리감독자	사업주
수급인 : (주)○○토건	검토자	수급인 사업주 (인)
	작성자	수급인 담당자 (인)

1. 작업개요

작 업 명	우수관로 굴착 / 인양		작업기간	‘00.00.00. ~ ’00.00.00.
작업장소	○○동 △△앞 ~ 현장사무실 앞
작업업체/인원	업체명	○○토건	인원	00명

2. 운전원, 유도자 및 작업지휘자 현황

운전원	성 명	김○○	면 허	건설기계조종사면허(로더)
	소 속	○○건기	연락처	010-0000-0000
	교육이수	□ 특별교육 □ 기초안전보건교육 □ 건설기계조종사안전교육
유도자	성 명	송○○	신호방법	□수신호 □무선 □기타( )
	소 속	○○토목	연락처	010-0000-0000
	교육이수	□특별교육 □ 기초안전보건교육 □ 기타( )
작업지휘자	성 명	박○○	직 책
	소 속	○○건설	연락처	010-0000-0000

3. 기계·장비 제원 [건설기계 등록증  □ 유  □ 무]

장비명(모델명)	로더(DL000-0)	제조사	00 기계
등록번호	부산 03가0000 / 003가0000	제작연도	00.00.00.
보험 여부	□ 가입( 보험) □ 미가입	보험 유효기간	00.00.00. 까지
구동 형식	□타이어식 □무한궤도식	장비중량	0000kg
버킷용량	(평적) 00m3 / (산적) 00m3	굴착력 / 견인력	00 ton / 00 ton
버킷 경사각	(전경각) 00도 / (후경각) 00도	덤프 높이 / 거리	00 mm / 00 mm
정기검사일	00.00.00.	검사 유효기간	00.00.00.

[첨부서류] 건설기계 등록·검사증, 운전원 자격·면허 사본, 제조·임대사 사용설명서, 인양능력표,
작업반경도(높이별 작업반경), 기계 대여사항 기록부, 건설기계 수리·보수·점검이력 등

4. 기계·장비 개요 및 점검사항

작업장치	□ 버킷 □ 포크 □ 블레이드 □ 클램프 □ 기타( )
작업설명서	□ 유 □ 무 (조치 : ) □ 특이사항( )
작동상태	브레이크 / 클러치	□정상 □비정상(조치 : )
	암(붐) / 조향 / 주행	□정상 □비정상(조치 : )
방호장치	암(붐) 전도방지장치	□정상 □비정상(조치 : )
	낙하물 보호구조	□정상 □비정상(조치 : )
	전조등, 후미등 등 조명장치	□정상 □비정상(조치 : )
	후사경	□정상 □비정상(조치 : )
	후방영상표시장치(후방카메라 등)	□정상 □비정상(조치 : )
	후진경보장치	□정상 □비정상(조치 : )
	좌석안전띠	□정상 □비정상(조치 : )

5. 작업장소의 지형·지반 상태 등 사전 조사내용

지하매설물조사	□ 도시가스: (확인결과) 해당/해당없음 (조치여부) 조치내용 기재 □ 통 신 선: (확인결과) 해당/해당없음 (조치여부) 조치내용 기재 □ 전 기: (확인결과) 해당/해당없음 (조치여부) 조치내용 기재 □ 상하수도: (확인결과) 해당/해당없음 (조치여부) 조치내용 기재 □ 기 타: (확인결과) 해당/해당없음 (조치여부) 조치내용 기재
작업장소의 지형ㆍ지반 상태	작업장소 지형 및 지반 상태	□지반종류( 모래/일반 흙/연암/경암 등 ) □경사( 1 : 1 ) □견고 □연약 □동결 □특이사항( )
	지하수위 등 함수 상태	□양호 □불량(조치: )
	필요 지내력 / 작업장소 지내력	/
	지반 보강방법	□철판설치 □지반개량 □양질토사 □성토 □기타( )
주변 작업ㆍ이동 및 지장물 간섭	작업반경 내 출입금지 조치	□유도자 □접근방지 로프 □칼라콘 □기타( )
	도로, 갓길 붕괴, 경사면 추락위험	□있음(조치 : ) □없음
	주변 지장물 간섭 여부	□있음(조치 : ) □없음

6. (중량물 취급작업) 인양 능력 및 작업내용 검토

로더 정격하중(1)		000kg (기계장비 제원별 별도 확인 후 기재)
작업장치	장치명	베일 포크	장치중량(2)	000kg
화물 상태	품명	우수관거	단위중량	000kg
	종류 / 형상	콘크리트관 / 원통형	크기	(가로) x (세로) x (높이) m
	1회 운반수량	(개)	1회 운반중량(3)	(개)
	총 수량	(개)	총 중량	(kg)
운반 능력 검토		(1) - ((2) + (3))	검토 결과	적정
적재 상태	적재 높이(1)	00m	적재 너비(3)	00m
	작업장·통로 최소 높이(2)	00m	작업장·통로 최소 너비(4)	00m
	운전자 시야 확보	적정(조치내용: )	적재물 고정상태	적정(조치내용: )
적재 상태 검토		(1) - (2) / (3) - (4)	검토 결과	적정

7. 재해유형별 안전조치 * 필요에 따라 현장에 맞게 수정 또는 추가

위험	발생형태	재해유형	안전조치
로더에 맞음 /부딪힘	맞음	작업 중인 로더의 버킷에 맞음	▴작업구간 출입금지 및 유도자 배치
	맞음	벌목된 나무가 로더에 걸리면서 로더 운전석으로 떨어져 맞음	▴견고한 낙하물 보호구조 설치 ▴차량계 건설기계 작업계획 준수
	부딪힘	버킷 내부 토사물 제거작업 중 로더에 부딪힘	▴작업구간 출입금지 및 유도자 배치 ▴후사경, 후방영상장치 점검·확인
	부딪힘	후진하는 로더에 부딪힘	▴작업구간 출입금지 및 유도자 배치 ▴후사경, 후방영상장치 점검·확인
용도 외 사용	떨어짐	포크에 탑승한 작업자 떨어짐	▴고소작업차 등 전용 기계‧장비 사용 ▴승차석 외 탑승 금지
로더 전도	깔림	과적으로 인해 중심을 잃고 넘어진 로더에 운전원 깔림	▴좌석 안전띠 착용 철저 ▴연약지반 보강 및 도로폭 유지
중량물 취급	맞음	로더를 사용해 흙막이 가시설 해체 중 인양하던 H빔이 떨어져 맞음	▴중량물 취급 작업계획서 작성·준수 ▴안전도 및 최대사용하중 준수
	깔림	과도한 중량물 취급으로 스키드 로더가 앞으로 넘어져 깔림	▴좌석 안전띠 착용 철저 ▴중량물 취급 작업계획서 작성·준수
장비 점검	끼임	로더 위에서 도어 조작 중 암과 안전바 사이에 끼임	▴수리·점검 중 운전정지 ▴안전블록 설치 및 작업순서 준수

7-1. 운행경로 및 작업방법 * 필요에 따라 현장에 맞게 수정 또는 여러 장 작성

운행경로 및 작업계획 도면

범 례
표시	내 용
	작업구역
	출입 제한 구역
	유도자
	작업지휘자
	작업장비(로더)
→	운행경로

작업내용(순서)

위험요인

제거대책

1

장비(로더) 반입 및 점검

ㅇ 로더 주행 시 부딪힘

ㅇ 로더 하역 시 장비 굴러떨어짐

유도자 배치하여 출입동선 통제

운행경로 도로폭 확보, 붕괴 방지

트레일러·로더 간 고정장치 점검

하역장소 확인 및 하역 절차 준수

2

00 구역 굴착작업

ㅇ 버킷 등 작업반경 내 부딪힘

ㅇ 지면 고르기 중 부딪힘

- 작업반경 5m 내 출입금지 구역 설정

- 전조등 및 후미등 작동상태 확인

3

토사 운반

ㅇ 자재 과적재로 장비 전도

ㅇ 경사면 단부 장비 굴러떨어짐

- 중량물·정격하중 안전도 검토 및 준수

- 도로폭 확보, 경사면 접근금지

4

우수관거

하역 및 운반

ㅇ 자재 무게중심 이탈로 장비 전도

ㅇ 상차 화물에 운전원 시야 간섭

ㅇ 지면 고르기 중 부딪힘 위험

- 중량물 취급방법 안전도 검토 및 준수

- 포크로 하역운반 시 허용하중 준수

- 운전원 시야 확보

5

장비(로더)

점검

ㅇ 구동부, 암 등에 끼임

ㅇ 점검 중 떨어짐

- 수리, 점검 시 운전정지

버킷 등 운전석 외 탑승 금지

로더 작업안전 점검표<앞면>

점 검 자	관리감독자, 작업지휘자 등
점 검 일	년 월 일

구분	점검 항목	적정	부적정	안전조치
운전자 자격	1. 로더 운전자의 적정 자격*을 확인한다. * 5톤 미만: 소형건설기계 조종교육 이수 5톤 이상: 건설기계 조종사면허(로더)	□	□
기계 검사	2. 법정* 필수 검사를 받았는지 확인한다. * 「건설기계관리법」 제13조 등	□	□
작업 전 조치	3. 로더 운행경로 및 작업 방법을 고려하여 작업계획을 수립하고, 작업지휘자를 지정한다.	□	□
	4. 작업장소의 지형 및 지반상태를 확인하고, 로더가 넘어질 우려가 없도록 조치한다.	□	□
	5. 전조등, 후방카메라 및 후진경보장치 등 설치된 방호장치가 정상 작동하는지 확인한다.	□	□	후방카메라 고장 으로 교체 필요
작업 중 조치	6. 작업장소에 작업자의 출입을 통제하거나, 유도자를 배치하여 작업자가 부딪히지 않도록 유도한다.	□	□	해당 근로자 출입 불가피 → 유도자 배치
	7. 토사, 중량물의 무게·형상 및 로더 정격하중 등을 검토하여 작업반경을 확보하고 안전도를 준수한다.	□	□
	8. 하역·운반 시 운전원 시야를 확보한다.	□	□
	9. 좌석 안전띠 설치상태를 점검하고, 작업 중인 운전원은 안전띠를 착용한다.	□	□
	10. 로더 버킷, 포크 등 작업장치에 작업자의 탑승을 금지한다.	□	□
운전자 이탈 시	11. 운전석 이탈 시 버킷은 지상에 내려놓고, 시동키는 차에서 분리한다.	□	□
수리 등 점검 시	12. 수리·점검 시 붐·암 등이 갑자기 내려오지 않도록 안전지지대 및 블록을 사용한다.	□	□

로더 작업안전 점검표<뒷면>

[후방확인]

□ 후방카메라

□ 후사경

□ 후진경보장치

[주요 구동부 점검]

□ 붐 및 실린더

□ 타이어 또는 궤도 트랙

[작업장치 확인·점검]
□ 체결 상태 □ 각 부 변형 □ 부식 및 균열 □ 내/외부 마모 □ 기타( )
	□ 버킷	□ 베일 포크	□ 스노우 블레이드	□ 그래플
				(기타)
	□ 도로파쇄기	□ 스위퍼	□ 나무 이식기	□ 기타

[부딪힘 방지]

□ 작업반경 내 출입금지

□ 유도자 배치

[운전석 확인]

□ 낙하물 보호구조

□ 조종장치, 제동장치

□ 좌석 안전띠

□ 전조등, 후미등

붙임		약식 로더 작업계획서 예시 - 50억 미만 소규모 현장용 -

로더 작업계획서 - 차량계 건설기계 / 중량물 취급작업 -			검토자	사 업 주 (인)
			작성자	관리감독자 (인)
작업명(장소)	우수관로 굴착 / 인양		작업기간	‘00.00.00. ~ ’00.00.00.
작업업체/작업자	업체명	○○토건	작업자	홍길동, 아무개 등 00명
운전원	성명	○○○ (자격·면허 별첨)	연락처	010-0000-0000
유도자	성명	○○○ (교육 이수증 별첨)	연락처	010-0000-0000
사전조사 내용	[별첨] 작업장소 지형 및 지반 상태에 관한 조사서(지질조사서 등)
기계·장비 제원	[별첨] 건설기계/차량 등록·검사증, 기계 대여사항 기록부, 점검 이력 등

구분	점검 항목	적정	부적정	안전조치
운전자 자격	1. 로더 운전자의 적정 자격*을 확인한다. * 5톤 미만: 소형건설기계 조종교육 이수 5톤 이상: 건설기계 조종사면허(로더)	□	□
기계 검사	2. 법정* 필수 검사를 받았는지 확인한다. * 「건설기계관리법」 제13조 등	□	□
운전 시작 전 조치	3. 로더 운행경로 및 작업 방법을 고려하여 작업계획을 수립하고, 작업지휘자를 지정한다.	□	□
	4. 작업장소의 지형 및 지반상태를 확인하고, 로더가 넘어질 우려가 없도록 조치한다.	□	□
	5. 전조등, 후방카메라 및 후진경보장치 등 설치된 방호장치가 정상 작동하는지 확인한다.	□	□	후방카메라 고장 으로 교체 필요
작업 중 조치	6. 작업장소에 작업자의 출입을 통제하거나, 유도자를 배치하여 작업자가 부딪히지 않도록 유도한다.	□	□	해당 근로자 출입 불가피 → 유도자 배치
	7. 토사, 중량물의 무게·형상 및 로더 정격하중 등을 검토하여 작업반경을 확보하고 안전도를 준수한다.	□	□
	8. 하역·운반 시 운전원 시야를 확보한다.	□	□
	9. 좌석 안전띠 설치상태를 점검하고, 작업 중인 운전원은 안전띠를 착용한다.	□	□
	10. 로더 버킷, 포크 등 작업장치에 작업자의 탑승을 금지한다.	□	□
운전자 이탈 시	11. 운전석 이탈 시 버킷은 지상에 내려놓고, 시동키는 차에서 분리한다.	□	□
수리 등 점검 시	12. 수리·점검 시 붐·암 등이 갑자기 내려오지 않도록 안전지지대 및 블록을 사용한다.	□	□

□ 운행경로 및 작업방법 * 필요에 따라 현장에 맞게 수정 또는 여러 장 작성

운행경로 및 작업계획 도면

범 례
표시	내 용
	작업구역
	출입 제한 구역
	유도자
	작업지휘자
	작업장비(로더)
→	운행경로

작업내용(순서)

위험요인

제거대책

1

장비(로더) 반입 및 점검

ㅇ 로더 주행 시 부딪힘

ㅇ 로더 하역 시 장비 굴러떨어짐

유도자 배치하여 출입동선 통제

운행경로 도로폭 확보, 붕괴 방지

트레일러·로더 간 고정장치 점검

하역장소 확인 및 하역 절차 준수

2

00 구역 굴착작업

ㅇ 버킷 등 작업반경 내 부딪힘

ㅇ 지면 고르기 중 부딪힘

- 작업반경 5m 내 출입금지 구역 설정

- 전조등 및 후미등 작동상태 확인

3

토사 운반

ㅇ 자재 과적재로 장비 전도

ㅇ 경사면 단부 장비 굴러떨어짐

- 중량물·정격하중 안전도 검토 및 준수

- 도로폭 확보, 경사면 접근금지

4

우수관거

하역 및 운반

ㅇ 자재 무게중심 이탈로 장비 전도

ㅇ 상차 화물에 운전원 시야 간섭

ㅇ 지면 고르기 중 부딪힘 위험

- 중량물 취급방법 안전도 검토 및 준수

- 포크로 하역운반 시 허용하중 준수

- 운전원 시야 확보

5

장비(로더)

점검

ㅇ 구동부, 암 등에 끼임

ㅇ 점검 중 떨어짐

- 수리, 점검 시 운전정지

버킷 등 운전석 외 탑승 금지